Не забывайте о пожарной безопасности своего автомобиля

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 15:11 |
| **Не забывайте о пожарной безопасности своего автомобиля** |
|  |
| Одним из распространенных средств передвижения, безусловно, является автомобиль. Он является сложным механизмом, требующим тщательного ухода и правильной эксплуатации. Современный автомобиль сгорает дотла за 5 - 6 минут, причем нередко это происходит на глазах самого владельца.     Неожиданно загореться может как старая отечественная легковушка, так и новая иномарка. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в единичных случаях - в элементах ходовой части автомобиля от трения, к примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо.    Губит машины и неисправная электропроводка. Где-то со временем потрескалась изоляция проводов, где-то вместо штатного предохранителя поставили обычный провод.    Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации. В таких случаях пожар начинается в салоне автомобиля. А о не потушенной сигарете в машине и говорить не приходится. В лучшем случае останется только дырка в чехле на сиденье, в худшем - выгорит весь салон. Но самая распространенная причина автомобильных пожаров - это поджог. Каких-либо закономерностей в таких преступлениях нет. Они происходят от случая к случаю, но с пугающей частотой, причем нередко от рук поджигателей страдают владельцы дорогих иномарок, которые «ночуют» во дворах.    Главное управление МЧС России по Республике Адыгея напоминает, что по нормативам в легковом автомобиле должен находиться, как минимум, один двухлитровый порошковый или углекислотный огнетушитель, которые должны быть расположены в доступном месте. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |