Первичные средства пожаротушения. Огнетушитель.

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 10.11.2019 16:11 |
| **Первичные средства пожаротушения. Огнетушитель.** |
|  |
| Огнетушитель - это техническое устройство, предназначенное для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения. Каждый человек должен знать, как устроен, как действует огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарных. Однако они бесполезны при тушении большого огня.         Приобретите огнетушитель, научитесь им пользоваться. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.    Порошковый огнетушитель. Устройство, заряженное порошком и закачанное газом (воздухом, азотом или углекислым газом)    Углекислотный огнетушитель. Устройство с зарядом двуокиси углерода (СО 2) сжиженной, это позволяет снижать температуру и вытеснять кислород в месте возгорания.    Правила пользования огнетушителем:    Внимание! Порошковый огнетушитель переворачивать запрещается!    Поднесите огнетушитель к очагу пожара с учётом безопасного расстояния от теплового воздействия.    Раструб огнетушителя направьте на очаг пожара.    Начинайте тушить у основания.    Тушение производите только с наветренной стороны.    В нишах тушите сверху вниз.    Горючие жидкости с площадью более 8 квадратных метров и временем горения более 1 минуты следует тушить несколькими огнетушителями одновременно.    Убедитесь в невозможности возобновления горения. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий © 2025 |